大庆市人民医院南院附属用房采暖维修工程量清单

南院附属用房采暖维修项目--土建部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.部位:拆除墙面涂料至抹灰层2.拆除内容:拆除墙体涂料至抹灰层，涂料面层及附着物一同拆除 | m2 | 260 |
| 2 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除原有踢脚线 | m2 | 13.66 |
| 3 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.部位:拆除原有窗台板 | m | 30.71 |
| 4 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.部位:石材窗台板2.窗台板使用25mm石材，窗内宽度350mm、外伸200mm，下反80mm，窗两侧各伸长150mm3.其他详见设计图纸 | m2 | 30.71 |
| 5 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.部位：室内踢脚线，高度150mm2.8-10厚彩色釉面砖3.5厚DTA砂浆黏贴4.10厚 M15砂浆打底并划出纹道4.具体详见图集23J909/4-8/踢4C | m | 91.05 |
| 6 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.粘贴硅质保温板A级100厚2.保温板外挂网刮胶 | m2 | 230 |
| 7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙涂料2.未尽事宜详见图纸要求 | m2 | 260 |
| 8 | 01B003 | 垃圾清理外运 | 垃圾清理外运 | 项 | 1 |

南院附属用房采暖维修项目--安装部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|  |  | 新建部分 |  |  |  |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内2.介质:热媒体3.材质、规格:普通焊接钢管DN324.连接形式:螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 5.84 |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内2.介质:热媒体3.材质、规格:普通焊接钢管DN254.连接形式:螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 63.68 |
| 3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:内螺纹球阀Q11H-16C2.规格、压力等级:DN253.连接形式:螺纹连接 | 个 | 32 |
| 4 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:D1/8 跑风2.安装位置:散热器上 | 个 | 32 |
| 5 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:内腔无砂铸铁四柱760型散热器15片/组2.安装方式:落地安装3.托架形式:厂配 | 组 | 4 |
| 6 | 031005001002 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:内腔无砂铸铁四柱760型散热器20片/组2.安装方式:落地安装3.托架形式:厂配 | 组 | 11 |
| 7 | 031005001003 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:内腔无砂铸铁四柱760型散热器23片/组2.安装方式:落地安装3.托架形式:厂配 | 组 | 2 |
| 8 | 031005001004 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:内腔无砂铸铁四柱760型散热器25片/组2.安装方式:落地安装3.托架形式:厂配 | 组 | 22 |
| 9 | 031201004001 | 暖气片刷油 | 1.除锈级别:手工除微绣2.油漆品种:红丹防锈漆3.涂刷遍数:两遍 | m2 | 210.24 |
| 10 | 031201004002 | 暖气片刷油 | 1.油漆品种:白色调和漆2.涂刷遍数:两遍 | m2 | 210.24 |
| 11 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除微绣2.油漆品种:防锈底漆3.涂刷遍数:两遍 | m2 | 278.67 |
| 12 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除微绣2.油漆品种:防锈底漆3.涂刷遍数:两遍 | m2 | 0.42 |
| 13 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除微绣2.油漆品种:防锈底漆3.涂刷遍数:一遍 | m2 | 7.1 |
| 14 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.油漆品种:调和漆2.涂刷遍数:两遍 | m2 | 7.1 |
| 15 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:按图纸要求2.采暖（空调水）管道工程量:采暖管道工程量 | 系统 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |
| 16 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:焊接钢管DN322.拆除运至甲方指定地点、运距自行考虑 | m | 5.84 |
| 17 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:焊接钢管DN252.拆除运至甲方指定地点、运距自行考虑 | m | 63.68 |
| 18 | 031003001003 | 螺纹阀门拆除 | 1.名称:球阀DN252.拆除运至甲方指定地点、运距自行考虑 | 个 | 32 |
| 19 | 031005001005 | 铸铁散热器拆除 | 1.型号、规格:内腔无砂铸铁四柱760型散热器15片/组（包含D1/8 跑风）2.拆除运至甲方指定地点、运距自行考虑 | 组 | 4 |
| 20 | 031005001006 | 铸铁散热器拆除 | 1.型号、规格:内腔无砂铸铁四柱760型散热器20片--25片/组（包含D1/8 跑风）2.拆除运至甲方指定地点、运距自行考虑 | 组 | 35 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 采暖脚手架搭拆 | 项 | 1 |