大庆市人民医院检验试剂和设备采购项目

招标公告
一、项目编号：RMYY2026015
二、项目名称：大庆市人民医院检验试剂和设备采购项目

三、采购方式：院内竞争性磋商
四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1

七、评分细则：见附件2

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年9月11日-2026年9月17日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。
（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科
（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089（采购办） 

0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：(包一）精子质量分析仪项目检测试剂和设备 
	序号
	采购项目
	使用

科室
	技术要求
	单位
	预算单价（元）
	备注

	1
	一次性精子计数池
	检验科
	用于精子计数以及活力判读
	人份/测试
	14.68
	第一次公示

	2
	瑞氏染色液
	检验科
	用于精子形态学染色
	人份/测试
	20
	第一次公示

	3
	瑞氏-吉姆萨染色液
	检验科
	用于精子DNA碎片染色
	人份/测试
	85
	第一次公示

	4
	样本释放剂
	检验科
	用于精子DNA碎片染色
	人份/测试
	75
	第一次公示

	5
	精子质量分析仪
	检验科
	
	台
	250000
	第一次公示


招标参数：

1、试剂耗材适用设备：精子质量分析仪

2、设备一体化设计，内置生物显微镜、计算机系统、温控系统、电源系统、精子计数池及精子质量分析管理系统软件，设备整机注册。

3、可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准，能够用于开展精液常规检查（活力、浓度、计数、运动轨迹等）、精子形态学分析和精子DNA损伤。

4、设备除鼠标点击操作外还可通过触控屏幕操作。通过触屏可实现视野的自动扫描和分析，可实现自动采集精子图像和视频，并以SQL数据库方式管理病案文档及图像。
所投设备和试剂耗材需满足上述条件方可报名。

附件2：精子质量分析仪项目检测试剂和设备招标采购评分细则

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分：45分

商务部分：15分

报价得分：40分

	技术部分
	技术参数（40分）


	1、检验报告项目齐全、全开放、可编辑，项目包括精液理学性状类、精子显微镜动力学分析类、形态学分析类、精子功能实验类、化学分析类及免疫分析类等。（3分）

2、活力级别分为PR、NP、IM三个级别，同步报告体现不低于40项活力参数。能够实现跟踪精子运动轨迹并描述输出彩色轨迹线，精子轨迹图可以反白显示。仪器分析一个标本时间≤60秒。（3分）

3、具有精子形态学辅助识别功能，精子形态学分析能够分析显示不低于20项形态项目，且形态学分析一个标本时间≤2分钟。可自动计算畸形精子指数（TZI）、精子畸形指数（SDI）、多重异常指数（MAI）。（3分）

4、具有精子DNA损伤分析功能，精子DNA损伤分析自动识别计数精子数、有DNA碎片精子、无DNA碎片精子，精子DNA损伤分析一个标本的时间≤90秒。（3分）

5、仪器恒温板温度应控制在37.0℃±0.5℃；仪器测量温度误差±0.3℃；实时显示恒温板温度；超过38℃或低于36℃，设备可提示异常报警。（3分）

6、可提供一次性精子计数池耗材。（3分）

7、显微镜控制软件与显微镜为同一品牌，并可实现物镜转换器、载物台的自动控制，并能够控制显微镜进行自动聚焦和亮度调节。（4分）

8、仪器精子浓度的测量误差在±10%以内。仪器测试范围：精子密度（浓度）： 0-400×10⁶/ml，精子活 率： 0-100%，形态\正常精子率： 0-100%，活动精子密度： 0-400×10⁶/ml。（3分）

9、灵敏度：密度（浓度）：≥95%，精子活率：≥90%，形态正常精子率：≥85%（3分）
10、设备具有2种以上不同浓度质控，确保测量结果的准确性与一致性，质控物需提供二类医疗器械注册证。（3分）

11、质量控制：可提供浓度质控标准物质。分析仪能进行≥95%可信区间检验，能自动保存精子浓度质控结果，绘制质控图曲线；支持视频录制，可对已录制视频载入并进行分析检测，质控结果能打印输出。（3分）

12、仪器内置电动扫描相差显微镜，具备明场与相衬两种可切换光学模式；显微镜须具有医疗器械注册证或备案凭证（非改装拼接）与设备为同一品牌，以确保仪器最佳兼容性；（提供显微镜注册证或备案凭证）。（4分）

13、设备后续可根据科室需求通过添加同品牌软件模块实现病理、骨髓细胞等拓展项目，真正实现一机多用（需提供同品牌软件注册证）。（2分）

	
	产品规格 (1分)
	试剂与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。

	
	产品质量保证措施

 (2分)
	投标人提供的产品质量保证措施，包括以下内容：（1）本项目产品质量检验报告；（2）本项目产品质量承诺。未提供不得分。

	
	培训方案 (2分)
	投标人提供的培训方案，包括以下内容： （1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。

	商务部分
	售后服务 (5分) 
	投标人提供的售后服务方案，包括以下内容：

（1）响应时间售后服务方案：承诺提供7×24小时快速响应服务，接到客户故障报告后，维修响应时间≤12小时，维修到达现场时间≤48小时（非工作日视情况尽快安排），确保问题及时解决，满足得2分；

（2）投标人应具有低温仓储、运输体外诊断试剂的能力（1分）。

（3）售后服务保修：承诺设备免费保修3年得1分，每增加一年免费保修得0.2分，最高得2分。

	
	合作情况(10分)
	投标项目具有全国三级甲等医院成功案例。每提供一份清晰可见的投标项目的发票或入院合同复印件得1分，最多得10分。

	投标报价
	试剂耗材报价得分（30分） 
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

	
	仪器设备报价得分（10分） 
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。


大庆市人民医院

2026年9月10日


